附件

6号楼多功能厅灯光设备采购清单

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	参数
	单位
	数量

	1
	切割灯
	筑梦
	DLW L600BSWF IP
	1.输入电压：AC100-240V 50/60Hz
2.最大输入功率：≥850W，功率因素 PF≥0.98
3.光源类型：≥600W LED 白光模组
4.显色指数：Ra≥70
5.LED使用寿命：≥20000小时
6.光学镜头：镀增透膜高清光学镜片
7.变焦范围：3°~42°
8.CMY无极混色，彩色(RGB) 输出饱和度高，色彩纯正
9.CTO色温2700-6900K线性调节
10.9个颜色片
11.控制模式：38 通道 / 35 通道 / 60 通道
12.控制协议：DMX512、RDM;Art-Net、sACN、无线功能 (选配)
13.菜单显示：2.4吋彩色液晶屏，中英两种语言可切换，字体可以倒转180° 显示
14.水平与垂直，非触式磁旋编码器定位
15.电子传感检测，风机智能检测与控制
※需提供第三方检测报告复印件（报告检验依据需为GB/T 6882-2016《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》）。
※需提供原厂售后服务承诺书。
	台
	3

	2
	光束灯
	LEEMC
	 LM-MH300B
	1.光源：高亮≥300W灯泡
2.光源寿命：≥2000小时
3.出光口径：≥120mm
4.光束角度：≥2°
5.控制通道：≥14CH
6.控制协议：DMX512，RDM
7.控制面板：LCD液晶显示+按键，中英文两种语言可随意切换，字体可以自动180度倒转显示
8.X轴/Y轴 水平540°，精度2.11°/步，微调精度0.008°  垂直270°，精度1.05°/步，微调精度0.004°
9.X轴/Y轴位置失步自动校正
10.固定图案盘：1个固定图案盘，14种固定图案加白圆
11.颜色盘：1个颜色盘，14种固定颜色加白色，颜色流水、双向彩虹效果
12.棱镜：镜盘，1个48棱镜
13.效果配置：独立雾化柔光效果、七彩盘效果
※需提供第三方检测报告复印件。
※需提供原厂售后服务承诺书。
	台
	4

	3
	帕灯
	LEEMC
	LEEMC 354C4 PAR
	1.光    源：≥54颗 3WLED灯珠
2.电源电压：AC100~240V，50/60Hz
3.额定功率：≥200W
4.光源寿命：≥50000小时
5.颜色系统：RGBW线性混色，1670万种颜色变化，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统
6.效     果：0~100%线性调光,频闪0-20HZ
7.控制面板：LED数码显示+四按键
8.通道模式：≥8CH
9.光学角度：25度(8度/15度/45度可选）
10.散热方式：智能风机散热方式
11.噪    音：1米≤30db
12.温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护。
13.控制模式：DMX有线/无线信号可选/手动模式,自走，主附机控制
※需提供第三方检测报告复印件。
※需提供原厂售后服务承诺书。
	台
	11

	4
	灯光控制台
	Sightly
	TGT-08
	1.采用Titan操作系统支持9.1、11、11.1、11.3四系统版本或V16版本
2.酷睿I5CPU工业级主板;金士顿128GB固态硬盘，三星4GB内存条
3.支持中文菜单、中文灯库及中英文内置程序双显示，且内置多国语言
4.内置一个≥15.4寸高分辨率触摸屏。
5.≥8个DMX512输出口，≥4096个通道支持Artnet扩展
6.进口扭曲克卡龙座，镀金按键
7.内置不间断UPS电源，内置隔离声卡
8.10个宏按键，可编辑任何程序，20个重放推杆，支持1000个虚拟重放
9.表面3M耐磨、防裂PET材质
10.支持CITP协议，可预览服务器或数字灯内置素材
11.内置灯库编辑软件，CMY或RGB调色板。支持涂鸦式手写命名功能
12.内置3D可视化舞台模拟软件
13.MIDI时间码内置像素映射及内置图形发生器
14.内置音乐播放器，可通过音乐触发程序。
15.工作灯亮度可线性调节，智能记忆亮度
16.支持移动设备运程控制灯具
※需提供第三方检测报告复印件。
※需提供原厂售后服务承诺书。
	台
	1

	5
	信号放大器
	Sightly
	SDA-248
	1.每路电源隔离信号端设有隔离电路,可有效隔离反馈漏电情况，DMX512信号用于信号分支、放大、隔离一体、一进入出,二进四出.可作一进入出使用，或切换为两台一进四出.内部电路及元件优化升级 更好的抗干扰能力和耐操、长寿命.信号输入、输出端有指示灯显示是否正有信号输入输出
	台
	2

	1
	机柜
	图腾
	18u
	国标18u
	个
	1

	2
	线管
	国标
	PVC25
	国标
	根
	30

	3
	灯钩
	国标
	国标
	宽：38MM
卡管：40-70MM
承重：200KG
	个
	31

	4
	保险绳
	国标
	国标
	3mm*80cm 包胶，承载重量60KG
	条
	31

	5
	信号线
	凯声
	KS-512D
	二芯带屏蔽（国标）
	卷
	3

	6
	卡侬公母头
	国标
	国标
	卡侬公母头（国标）
	对
	40

	7
	电源线
	鑫兴电
	RVV3*4
	（国标）
	卷
	2

	8
	灯架钢结构
	现场制作
	现场制作
	钢管2.5厚预埋版
	批
	1

	9
	钢结构人工
	现场制作
	现场制作
	现场制作
	个
	4

	10
	安装/运输/灯光调试费
	
	
	项
	1




